Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2.5/2018

Дата обследования «24» 01.2018г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности**

**по социально-личностному направлению развития № 30 «Веселинка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Структурно-функциональные зоны и элементы*** | ***Значимые барьеры для инвалидов и МГН*** | ***Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):*** | ***Состояние доступности соответствующей зоны*** |
|  |  |  | ***Неотложные мероприятия (1 этап)*** | ***Отложенные мероприятия (2 этап)*** | ***На момент обследования*** | ***После 1-го этапа*** | ***После 2-го этапа*** |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию**-Вход (входы) на территорию-Путь (пути) движения на территории-Лестница (наружная)-Пандус (наружный)-Автостоянка и парковка) | Вход* 1. 1.1Отсутствие информации об объекте

Отсутствие тактильной информации перед входом1.2. Неровное асфальтовое покрытие и его отсутствие, наличие бордюров1.3. Отсутствие тактильной информации перед входом1.4. Отсутствие пандуса1.5. Отсутствие автостоянки | 1.1 Установит информацию об объекте при входе на территорию1.2. Организовать оказание помощи сотрудников дошкольного учреждения для преодоления барьеров инвалидами.  | 1.1. Установить мнемосхему объекта.1.2. Установка тактильных средств на пути движения1.3.Выравнивание поверхности на пути движения (заливка бетоном, укладка асфальтом) | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДУппС-п-ДУппС-ч-ДУппГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ВНДО-н- ВНДО-в-ДУимС-п-ДУимС-ч-ДУимГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в ДПС-п-ДУимС-ч-ДУимГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| **2.** | **Вход в здание**-Лестница (наружная)-Пандус (наружный)-Входная площадка (перед дверью)-Дверь (входная)Тамбур | 2.1Высокое крыльцо при входе. Отсутствие поручней. Нет контрастной окраски первой и последней ступени.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути2.2. Пандус отсутствует2.3. Габариты площадки не соответствуют нормам. Отсутствие твердого нескользящего покрытия 2.4. Дверь входная непрозрачная и непротивоударная.Входная дверь открывается навстречу движению.2.5. Габариты тамбура не соответствуют норме, наличие порога 3 см. | 2.1 Организовать оказание помощи сотрудников детского сада для преодоления барьеров инвалидами2.2.Обеспечить контрастную маркировку первой и последней ступени2.3. Обеспечить выход сигнала к месту нахождения дежурных 2.4.Провести инструктаж с сотрудниками  | 2.1. Реконструкция крыльца, обеспечение тактильной поверхности. Установка поручней2.2.Провести демонтаж входной двери. Обеспечить задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд2.3.Занизить порог | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДУппС-п-ВНДС-ч-ДУппГ-п-ДУппГ-ч-ДУппУ-ДП | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДУимС-п-ДУппС-ч-ДУппГ-п-ДУимГ-ч-ДУимУ-ДП | К-ДУппО-н-ДУппО-в-ДУимС-п-ДУппС-ч-ДУппГ-п-ДУимГ-ч-ДПУ-ДП |
| 3. | **Пути движения****-**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)-Лестница внутри здания-Пандус внутри здания-Лифт пассажирский (или подъемник)-Дверь-Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | 3.1. Отсутствие версии всей информации для слепыхОтсутствие стендов о месте целевого назначения3.2. Ширина коридоров 1.20см,дверных проемов 0,80 см, ширина разворотных площадок не соответствует норме, нет поручней3.3. Отсутствуют пандусы на лестнице, ширина лестницы -1,05м, отсутствует твердое покрытие3.4. Отсутствие подъемной платформы (лифта)3.5.Отсутствие прозрачных дверей на пути следования, ширина дверного проема не соответствует норме.3.6. Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии на пути эвакуации, ширина разворотной площадки не соответствует нормам | 3.1.Разместить информацию о местонахождении зон целевого назначения и предоставляемых услугах  | 3.1. Изготовление стендов с информацией, адаптированной для инвалидов и других МГН3.2. Расширить коридоры и дверные проемы, установить поручни3.3. Установка пандуса, твердого нескользящего покрытия, установка поручней3.4. Установка подъемной платформы3.4.Расширить проем, занизить порогУстановка прозрачных дверей3.5Выполнить работы по нанесению тактильной информации, расширить разворотную площадку 150х150 | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДУппС-п-ВНДС-ч-ДуппГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДуппС-п-ВНДС-ч-ДуппГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ДуппО-н-ДуппО-в-ДуимС-п-ДуппС-ч-ДуимГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 4. | **Зоны целевого назначения**-Кабинетная форма обслуживания-Зальная форма обслуживания-Форма обслуживания с перемещением по маршруту-Кабина индивидуального обслуживания**Жилые помещения** **Места приложения труда** | 4.1. Не выделены контрастным цветом дверные проемы, двери непрозрачные, наличие порогов4.2. Отсутствие тактильной информации на дверях и зон целевого назначения4.3 Отсутствие аппаратуры для обучающихся с нарушениями слуха4.4. Отсутствие аппаратуры адаптированной для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения4.5. Отсутствие нескользящего покрытия | 4.1. Оборудовать помещение на первом этаже для проведения занятий и консультаций для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, и инвалидов с частичной потерей зрения и слуха | 4.1. Расширение проемов, замена ручек на контрастные, расширить проемы, занизить пороги4.2. Установить контрастную ленту для маркировки дверных проемов4.3. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру для обучающихся с нарушением слуха4.4. Приобрести технику со специальным программным обеспечением адаптированной для лиц с ОВЗ с нарушением зрения | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ДУппС-п-ВНДС-ч-ДУппГ-п-ДУппГ-ч-ДУппУ-ДП | К-ДУппО-н-ДУппО-в-ДУппС-п-ВНДС-ч-ДУппГ-п-ДУппГ-ч-ДУппУ-ДП | К-ДУимО-н-ДУимО-в-ДУимС-п-ДУппС-ч-ДУимГ-п-ДУппГ-ч-ДУимУ-ДП |
| 5 | **Санитарно-гигиенические помещения**-Туалетная комната-Душевая/ванная комната-Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. Туалетная комната не соответствует требованиям, отсутствие универсальной туалетной кабины, нет поручней, ширина дверного проема 0,8м., отсутствует кнопка вызова персоналаОтсутствие контрастной маркировки дверного проемаОтсутствие нескользящего покрытия5.2. Отсутствие специальной душевой комнаты адаптированной для нужд МГН5.3. Отсутствие специально оборудованных мест (гардеробной) для инвалидов и МГН | 5.1Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов5.2. Обеспечить нескользящее покрытие | 5.1 Оборудовать туалетную комнату адаптированную для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.133330.20125.2. Оборудовать гардероб для инвалидов и других МГН | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДС-п-ДУппС-ч-ДУппГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДС-п-ДУимС-ч-ДУимГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в-ДУимС-п-ДУимС-ч-ДПГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 6 | **Система информации на объекте**-комплексность-единообразие и непрерывность-оповещение о чрезвычайных ситуациях | 6.1.Отсутствие средств информации и сигнализации об опасности6.2. Отсутствуют акустические средства6.3 Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги | 6.1 Разместить тактильную информацию об опасности с указанием направления движения и мест получения услуги | 6.1 Установка средств информации и сигнализации об опасности предусматиривающих визуальную и информацию с указанием направления движения и мест получения услуги | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ВНДС-ч-ВНДГ-п-ДУппГ-ч-ДУппУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУимС-ч-ДУимГ-п-ДУппГ-ч-ДУппУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУимС-ч-ДУимГ-п-ДУимГ-ч-ДУимУ-ДП |
| **Сайт организации** |  |  |  | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУппС-ч-ДПГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУппС-ч-ДПГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП | К-ДПО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУппС-ч-ДПГ-п-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 7 | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1 Наличие перепадов высоты на пути движения к объекту7.2 Неровная поверхность части пешеходного пути к объекту7.3 Отсутствие зоны отдыха для МГН, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата7.4 Отсутствие информации (в том числе тактильной, визуальной) на пути следования | 7.1 Разместить на сайте информацию о пути следования к объекту маршрутами пассажирского транспорта7.2 Разместить указатели движения от остановки | 7.1Ходатайствовать перед муниципалитетом о проведении мероприятий по обеспечению доступности пути движения, в том числе обустройства зоны отдыха для МГН | К-ВНДО-н-ДУимО-в-ДУимС-п-ВНДС-ч-ВНДГ-п-ДУимГ-ч-ДУимУ-ДП | К-ВНДО-н-ДУимО-в-ДУимС-п-ВНДС-ч-ДУимГ-п-ДУимГ-ч-ДУимУ-ДП | К-ДУимО-н-ДПО-в-ДПС-п-ДУимС-ч-ДПГ-п-ДУимГ-ч-ДПУ-ДП |